// Note that each line must contain exactly ...
// ... one byte of data (e.g. two hex digits).
//
// The first instruction:
//
00
10
//
// The second instruction:
//
00
11
//
// and so forth ...
//
00
12
00
13
00
14
00
15
00
16
00
17
00
18
00
19
00
1a
00
1b
00
1c
00
1d
00
1e

