* source 3BITCOUNTER
X_U1_U1         U1_N00326 N00046 N00052 COUT2 M_UN0001 $G_DPWR $G_DGND TFFR
X_U1_U2         COUT0 N00046 N00052 COUT1 M_UN0002 $G_DPWR $G_DGND TFFR
X_U1_U3         $D_HI N00046 N00052 COUT0 M_UN0003 $G_DPWR $G_DGND TFFR
X_U1_U4         COUT1 COUT0 U1_N00326  $G_DPWR $G_DGND AND2
U_DSTM1         STIM(1,0) $G_DPWR $G_DGND N00046 IO_STM STIMULUS=Clock
U_DSTM2         STIM(1,0) $G_DPWR $G_DGND N00052 IO_STM STIMULUS=Reset
