.ALIASES
_    U1(C0=COUT0  C1=COUT1  C2=COUT2  Clock=N00046 Reset=N00052 ) CN @3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):U1@3BITCOUNTER.Counter(sch_1)
X_U1_U1          U1.U1(T=U1_N00326 CLK=N00046 Rbar=N00052 Q=COUT2 Qbar=M_UN0001 VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND ) CN
+@3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):U1@3BITCOUNTER.Counter(sch_1):I00056@DIG_PRIM.TFFR.Normal(chips)
X_U1_U2          U1.U2(T=COUT0 CLK=N00046 Rbar=N00052 Q=COUT1 Qbar=M_UN0002 VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND ) CN
+@3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):U1@3BITCOUNTER.Counter(sch_1):I00084@DIG_PRIM.TFFR.Normal(chips)
X_U1_U3          U1.U3(T=$D_HI CLK=N00046 Rbar=N00052 Q=COUT0 Qbar=M_UN0003 VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND ) CN
+@3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):U1@3BITCOUNTER.Counter(sch_1):I00112@DIG_PRIM.TFFR.Normal(chips)
X_U1_U4          U1.U4(I0=COUT1 I1=COUT0 O=U1_N00326 VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND ) CN
+@3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):U1@3BITCOUNTER.Counter(sch_1):I00155@DIG_PRIM.AND2.Normal(chips)
_    _(U1.Clock=N00046)
_    _(U1.C0=COUT0)
_    _(U1.C1=COUT1)
_    _(U1.C2=COUT2)
_    _(U1.Reset=N00052)
U_DSTM1          DSTM1(VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND OUT=N00046 ) CN @3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):I00083@SOURCSTM.DigStim1.Normal(chips)
U_DSTM2          DSTM2(VCC=$G_DPWR GND=$G_DGND OUT=N00052 ) CN @3BITCOUNTER.CountTest(sch_1):I00106@SOURCSTM.DigStim1.Normal(chips)
.ENDALIASES
