("FILE_TYPE"	"PMAP File"
    ("devices"
        ("7411")
        ("7427")
        ("7428")
        ("7432")
    )
    ("instances"
        ("U1A"
            ("device_name"	"7411")
            ("pspice_path"	"X_U1A")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U3A"
            ("device_name"	"7427")
            ("pspice_path"	"X_U3A")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U3B"
            ("device_name"	"7427")
            ("pspice_path"	"X_U3B")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U4A"
            ("device_name"	"7428")
            ("pspice_path"	"X_U4A")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U4B"
            ("device_name"	"7428")
            ("pspice_path"	"X_U4B")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U5A"
            ("device_name"	"7432")
            ("pspice_path"	"X_U5A")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
        ("U5B"
            ("device_name"	"7432")
            ("pspice_path"	"X_U5B")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("IO_LEVEL"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"IO_LEVEL")
                )
                ("MNTYMXDLY"
                    ("value"	"0")
                    ("pspice_param"	"MNTYMXDLY")
                )
            )
        )
    )
)
