* source CADENCECLASSEXAMPLE
X_U6         A_ B_ C_ Z $G_DPWR $G_DGND OR3
U_B         STIM(1,0) $G_DPWR $G_DGND B IO_STM STIMULUS=B
X_U1A         X Y Z F $G_DPWR $G_DGND 7411 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
X_U7         A A_  $G_DPWR $G_DGND INV
X_U3A         X2 Y2 Z2 F2 $G_DPWR $G_DGND 7427 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
U_C         STIM(1,0) $G_DPWR $G_DGND C IO_STM STIMULUS=C
X_U3B         A_ B_ C_ Z2 $G_DPWR $G_DGND 7427 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
X_U4A         A B Y2 $G_DPWR $G_DGND 7428 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
X_U8         B B_  $G_DPWR $G_DGND INV
X_U4B         A C X2 $G_DPWR $G_DGND 7428 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
X_U5A         A C X $G_DPWR $G_DGND 7432 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
X_U9         C C_  $G_DPWR $G_DGND INV
X_U5B         A B Y $G_DPWR $G_DGND 7432 PARAMS:
+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0
U_A         STIM(1,0) $G_DPWR $G_DGND A IO_STM STIMULUS=A
