_i 29 0 BANK0
used_btemp3 1 0
_address_high 21 0 BANK0
__Hinit23 8 0 CODE
__Linit23 8 0 CODE
used_btemp11 1 0
__Hcode_ptr 37 0 BANK0
?a_memory_chip_read 31 0 BANK0
__Lcode_ptr 35 0 BANK0
__S0 2100 0
__S1 A0 0
used_btemp4 1 0
?_display_string 2F 0 BANK0
?a_memory_chip_write 32 0 BANK0
_receive_byte_from_PC 17D 0 CODE
used_btemp5 1 0
used_btemp12 1 0
_receive_Data 25C 0 CODE
_data 23 0 BANK0
almod 74F 0 CODE
llmod 776 0 CODE
_main 637 0 CODE
awmul 1DE 0 CODE
aldiv 74F 0 CODE
lwmul 1DE 0 CODE
lldiv 776 0 CODE
_exit 4 0 CODE
start 4 0 CODE
used_btemp6 1 0
_write_control 2D 0 BANK0
used_code_ptr 1 0
used_btemp7 1 0
__Hfloat_text2 26 0 CODE
__Lfloat_text2 26 0 CODE
__Brbit_0 20 FFFFFF20 BANK0
__Hrbit_0 100 FFFFFF20 BANK0
__Lrbit_0 100 FFFFFF20 BANK0
used_btemp8 1 0
__Brbit_1 A0 FFFFFBA0 BANK1
__Hrbss_0 35 0 BANK0
__Hrbit_1 500 FFFFFBA0 BANK1
__Lrbss_0 20 0 BANK0
__Lrbit_1 500 FFFFFBA0 BANK1
__Brbit_2 A0 FFFFFBA0 BANK2
__Hrbss_1 A0 0 BANK1
__Hrbit_2 500 FFFFFBA0 BANK2
__Lrbss_1 A0 0 BANK1
__Lrbit_2 500 FFFFFBA0 BANK2
__Brbit_3 A0 FFFFFBA0 BANK3
__Hrbss_2 A0 0 BANK2
__Hrbit_3 500 FFFFFBA0 BANK3
__Lrbss_2 A0 0 BANK2
__Lrbit_3 500 FFFFFBA0 BANK3
__Hrbss_3 A0 0 BANK3
__Lrbss_3 A0 0 BANK3
__Hintcode 4 0 CODE
__Lintcode 4 0 CODE
used_btemp9 1 0
intlevel0 4 0 CODE
doldiv 779 0 CODE
?a_send_byte_to_PC 33 0 BANK0
intlevel1 4 0 CODE
_TITLE1 13D 0 CONST
_TITLE2 A2 0 CONST
_TITLE3 27 0 CONST
_address_low 22 0 BANK0
?_memory_chip_read 2F 0 BANK0
_TITLE4 101 0 CONST
_TITLE5 65 0 CONST
__Heeprom_data 2100 0 EEDATA
__Leeprom_data 2100 0 EEDATA
_write_Data 198 0 CODE
__Hidata_0 26 0 CODE
__Lidata_0 26 0 CODE
__Hrdata_0 35 0 BANK0
__Lrdata_0 35 0 BANK0
__Hintsave_0 A0 0
__Lintsave_0 A0 0
__Hidata_1 26 0 CODE
__Lidata_1 26 0 CODE
__Hrdata_1 A0 0 BANK1
__Lrdata_1 A0 0 BANK1
__Hidata_2 A0 0
__Hintsave A0 0
__Lidata_2 A0 0
__Lintsave A0 0
__Hintentry 4 0 CODE
__Lintentry 4 0 CODE
__Hrdata_2 A0 0 BANK2
__Lrdata_2 A0 0 BANK2
__Hidata_3 A0 0
__Lidata_3 A0 0
__Hrdata_3 A0 0 BANK3
__Lrdata_3 A0 0 BANK3
__Hnvram_1 A0 0 BANK1
__Lnvram_1 A0 0 BANK1
_initializeI2C 234 0 CODE
__Bnvbit_0 35 FFFFFE8D BANK0
__Hnvbit_0 1A8 FFFFFE8D BANK0
__Lnvbit_0 1A8 FFFFFE8D BANK0
__Hnvram_2 A0 0 BANK2
__Lnvram_2 A0 0 BANK2
__Hintsave_1 A0 0
__Lintsave_1 A0 0
__Bnvbit_1 A0 FFFFFBA0 BANK1
__Hnvbit_1 500 FFFFFBA0 BANK1
__Lnvbit_1 500 FFFFFBA0 BANK1
__Hnvram_3 A0 0 BANK3
__Lnvram_3 A0 0 BANK3
__Bnvbit_2 A0 FFFFFBA0 BANK2
__Hnvbit_2 500 FFFFFBA0 BANK2
__Lnvbit_2 500 FFFFFBA0 BANK2
__Hcode A0 0
__Lcode A0 0
_write_data 26 0 BANK0
__Bnvbit_3 A0 FFFFFBA0 BANK3
__Hnvbit_3 500 FFFFFBA0 BANK3
__Lnvbit_3 500 FFFFFBA0 BANK3
__Hfloat_text3 26 0 CODE
__Lfloat_text3 26 0 CODE
_hexValue1 24 0 BANK0
__Htemp 7C 0 BANK0
__Ltemp 70 0 BANK0
__Hinit 8 0 CODE
__Linit 4 0 CODE
__Hintsave_2 A0 0 BANK2
__Lintsave_2 A0 0 BANK2
_hexValue2 25 0 BANK0
aldiv_x 750 0 CODE
lldiv_x 777 0 CODE
powerup 0 0 CODE
__Htext A0 0
__Ltext A0 0
__Hstrings 26 0 STRING
__Lstrings 26 0 STRING
_rs232_initliazation 5F1 0 CODE
__Hstringtable 26 0 ENTRY
__Lstringtable 11 0 ENTRY
__Hintsave_3 A0 0 BANK3
__Lintsave_3 A0 0 BANK3
__Hcommon_ram A0 0
__Lcommon_ram A0 0
?a_rs232_initliazation 33 0 BANK0
__Hpowerup 4 0 CODE
_display_string DF 0 CODE
__Lpowerup 0 0 CODE
?_rs232_initliazation 2F 0 BANK0
_send_byte_to_PC 1F3 0 CODE
?_write_Data 33 0 BANK0
__Hvectors DE 0 CODE
__Lvectors DE 0 CODE
_read_control 2B 0 BANK0
__Hclrtext 11 0 CODE
__Lclrtext A 0 CODE
storeback 7F1 0 CODE
__Hconfig 2008 0 CONFIG
__Lconfig 2007 0 CONFIG
_memory_chip_write 1C8 0 CODE
config_word 2007 0 CONFIG
_send_Start_Bit 205 0 CODE
__Hfloat_text0 800 0 CODE
__Lfloat_text0 74F 0 CODE
clear_ram D 0 CODE
__Hfloat_text4 26 0 CODE
__Lfloat_text4 26 0 CODE
?a_display_string 32 0 BANK0
string_indir 13 0 ENTRY
?_wait_For_Memory_Write_Completio 2F 0 BANK0
_chip_write 27 0 BANK0
__Hintret 4 0 CODE
__Lintret 4 0 CODE
__Hstruct 38 0 BANK0
__Lstruct 38 0 BANK0
_send_Stop_Bit 215 0 CODE
_acknowledge 1B0 0 CODE
_portInitialization 242 0 CODE
?a_receive_byte_from_PC 2F 0 BANK0
?_memory_chip_write 2F 0 BANK0
__Hidloc 2000 0 IDLOC
__Lidloc 2000 0 IDLOC
clear_bank0 4 0 CODE
_SCIword 20 0 BANK0
__Hnvram 35 0 BANK0
__Lnvram 35 0 BANK0
_memory_chip_read 15F 0 CODE
string_table 11 0 ENTRY
__Hxtemp 38 0 BANK0
__Lxtemp 37 0 BANK0
_wait_For_Memory_Write_Completio 225 0 CODE
code_ptr 35 0 BANK0
__Hfloat_text1 26 0 CODE
__Lfloat_text1 26 0 CODE
used_btemp0 1 0
__Hpstrings 26 0 CODE
__Lpstrings 26 0 CODE
__Hend_init A 0 CODE
__Lend_init 8 0 CODE
_MESSAGE1 26A 0 CONST
_MESSAGE2 250 0 CONST
used_btemp1 1 0
used_btemp10 1 0
used_btemp2 1 0
%segments
powerup 0 7 CODE
intentry 8 4B CODE
rbit_0 100 117 BANK0
temp 70 7B COMBANK
config 400E 400F CONFIG
float_text0 E9E FFF CODE
text0 C6E E9D CODE
text1 BE2 C6D CODE
const3 4C 1BB CONST
const4 200 2BD CONST
text0 1BE 1FF CODE
text8 2BE 49D CODE
const7 49E 4B7 CONST
text5 4B8 4D1 CODE
const6 4D2 4DF CONST
%locals
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\SCISubroutines.obj
fsr 4
btemp 70 0 BANK0
status 3
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\SCISubroutines.c
22 DF 0 CODE
24 DF 0 CODE
25 E3 0 CODE
24 EF 0 CODE
26 F8 0 CODE
27 FA 0 CODE
28 FC 0 CODE
29 FD 0 CODE
38 5F1 0 CODE
42 5F1 0 CODE
43 5F4 0 CODE
44 5F5 0 CODE
45 5F6 0 CODE
48 5F7 0 CODE
49 5F9 0 CODE
50 5FA 0 CODE
54 5FB 0 CODE
55 60E 0 CODE
56 61B 0 CODE
57 630 0 CODE
58 633 0 CODE
59 634 0 CODE
67 1F3 0 CODE
69 1F3 0 CODE
70 1FD 0 CODE
71 201 0 CODE
72 202 0 CODE
78 17D 0 CODE
80 17D 0 CODE
81 187 0 CODE
82 18E 0 CODE
84 18F 0 CODE
86 194 0 CODE
87 195 0 CODE
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\I2CSubroutines.obj
status 3
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\I2CSubroutines.c
21 234 0 CODE
22 238 0 CODE
23 23B 0 CODE
24 23C 0 CODE
25 23D 0 CODE
26 23F 0 CODE
34 205 0 CODE
35 208 0 CODE
36 20F 0 CODE
37 212 0 CODE
45 215 0 CODE
46 218 0 CODE
47 21F 0 CODE
48 222 0 CODE
56 1B0 0 CODE
57 1B3 0 CODE
58 1B4 0 CODE
59 1BB 0 CODE
60 1C2 0 CODE
61 1C5 0 CODE
68 198 0 CODE
69 19C 0 CODE
70 1A3 0 CODE
71 1AA 0 CODE
72 1AD 0 CODE
79 25C 0 CODE
80 25F 0 CODE
83 266 0 CODE
92 225 0 CODE
93 226 0 CODE
94 22B 0 CODE
95 230 0 CODE
96 231 0 CODE
103 1C8 0 CODE
104 1C9 0 CODE
105 1CE 0 CODE
106 1D2 0 CODE
107 1D6 0 CODE
108 1DA 0 CODE
110 1DB 0 CODE
116 15F 0 CODE
118 15F 0 CODE
119 160 0 CODE
120 166 0 CODE
121 16A 0 CODE
122 16E 0 CODE
123 16F 0 CODE
124 170 0 CODE
125 174 0 CODE
126 175 0 CODE
127 177 0 CODE
128 178 0 CODE
129 17A 0 CODE
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\memoryProgrammer.obj
pc 2
status 3
C:\Pic Project\Final Code\Serial Memory Programmer\memoryProgrammer.c
57 637 0 CODE
58 638 0 CODE
59 639 0 CODE
60 641 0 CODE
61 648 0 CODE
62 64F 0 CODE
63 650 0 CODE
64 651 0 CODE
65 654 0 CODE
66 657 0 CODE
69 65A 0 CODE
70 65D 0 CODE
71 65E 0 CODE
72 660 0 CODE
73 666 0 CODE
75 66A 0 CODE
76 66F 0 CODE
77 671 0 CODE
78 677 0 CODE
80 67B 0 CODE
81 680 0 CODE
83 686 0 CODE
84 68E 0 CODE
85 693 0 CODE
86 698 0 CODE
88 69A 0 CODE
90 69D 0 CODE
70 6A0 0 CODE
92 6A8 0 CODE
93 6B1 0 CODE
94 6B8 0 CODE
95 6BB 0 CODE
69 6BF 0 CODE
100 6CD 0 CODE
101 6CE 0 CODE
102 6D0 0 CODE
103 6D6 0 CODE
105 6DA 0 CODE
107 6DF 0 CODE
108 6E1 0 CODE
109 6E7 0 CODE
111 6EB 0 CODE
113 6F0 0 CODE
115 6F6 0 CODE
116 6F8 0 CODE
117 6FE 0 CODE
119 702 0 CODE
121 707 0 CODE
122 709 0 CODE
123 70F 0 CODE
125 713 0 CODE
127 718 0 CODE
129 71E 0 CODE
131 725 0 CODE
132 728 0 CODE
133 72E 0 CODE
135 731 0 CODE
136 735 0 CODE
138 739 0 CODE
139 73C 0 CODE
140 742 0 CODE
142 745 0 CODE
143 749 0 CODE
100 74D 0 CODE
146 74E 0 CODE
149 242 0 CODE
150 245 0 CODE
151 246 0 CODE
152 249 0 CODE
153 24B 0 CODE
154 24C 0 CODE
