VERSION 5
BEGIN SYMBOL 
SYMBOLTYPE BLOCK
TIMESTAMP 2004 2 19 4 37 57
SYMATTR VeriModel "Mux4"
SYMPIN 0 -288 Input data0(15:0)
SYMPIN 0 -224 Input data1(15:0)
SYMPIN 0 -160 Input data2(15:0)
SYMPIN 0 -96 Input data3(15:0)
SYMPIN 400 -288 Output mux_out(15:0)
SYMPIN 0 32 Input controlin(1:0)
BEGIN DISPLAY 200 -328 ATTR SymbolName
    ALIGNMENT BCENTER
    FONT 56 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -288 PIN data0(15:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -224 PIN data1(15:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -160 PIN data2(15:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -96 PIN data3(15:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 328 -288 PIN mux_out(15:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 64 32 0 32 
BEGIN DISPLAY 72 32 PIN controlin(1:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 0 20 64 44 
LINE N 64 -288 0 -288 
RECTANGLE N 0 -300 64 -276 
LINE N 64 -224 0 -224 
RECTANGLE N 0 -236 64 -212 
LINE N 64 -160 0 -160 
RECTANGLE N 0 -172 64 -148 
LINE N 64 -96 0 -96 
RECTANGLE N 0 -108 64 -84 
LINE N 336 -288 400 -288 
RECTANGLE N 336 -300 400 -276 
RECTANGLE N 64 -320 336 64 
END SYMBOL
